**Prasības Tehniskā dienesta pārvaldes telpu nomai Rīgā**

**Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbības nodrošināšanai**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Iestādes un/vai struktūrvienības nosaukums | Telpu skaits | Vienas telpas platība  (m2) | Darbinieku skaits | Vēlamās prasības un specifiskās vajadzības |
| 1. | **VUGD Tehniskā dienesta pārvaldes administratīvās telpas** | | | | |
| 1.1. | Ofisa tipa kabineti | 7 | 18 | 14 | Aprīkojums: kondicionieris. |
| 1.2. | Ofisa tipa kabineti | 1 | 18 | 1 | Aprīkojums: kondicionieris. |
| 1.3. | Ofisa tipa kabineti | 3 | 16 | 3 | Aprīkojums: kondicionieris. |
| 1.4. | Virtuve | 1 | 30 | 25 | Aprīkojums: kondicionieris, ventilācija. |
| 1.5. | Tualete: vīriešu, sieviešu | 2 | 8 |  | Aprīkojums: kondicionieris, ventilācija. |
| 2. | **VUGD Tehniskā dienesta pārvaldes Remontu nodaļa** | | | | |
| 2.1. | Speciālās ugunsdzēsības tehnikas apkopes un remonta iecirknis | 4 | 110 | 8 | Griestu augstums ne mazāks, kā 7m.  Iecirknis ugunsdzēsības autocisternu, glābšanas automobiļu, autokāpņu, autopacēlāju, ķīmijas automobiļu, ūdenslīdēju automobiļu un citu kravas automobiļu apkopēm un remontam.  Maksimālie tehnikas gabarīti: 12000 x 3000 x 4000 mm.  Aprīkojums: apskates bedre, nosūcējventilācija, iekārtas mehanizētai eļļas maiņai, pārvietojamie celtņi, kondicionieris. |
| 2.2. | Vieglo automobiļu un kravas furgonu apkopes un remonta iecirknis | 1 | 220 | 2 | Aprīkojums: Jābūt vietai vienam 2-statņu autopacēlājam (gabarīti: platums 4200mm, augstums 5500mm) un vienam 4-statņu autopacēlājam (gabarīti 6000 x 3500 x 2500mm).  Aprīkojums: riteņu balansēšanas, riepu montēšanas un riepu remonta iekārtas, hidrauliskā prese, nosūcējventilācija, kondicionieris. |
| 2.3. | Kravas automobiļu mazgāšanas iecirknis | 1 | 80 |  | Mazgāšanas iekārtas ar ūdens tvaika emulsiju un ķīmisko mazgāšanas līdzekļu pielietošanu. Aprīkojums: augstspiediena mazgāšanas iekārta, ūdens attīrīšanas sistēma, nosūcējventilācija, kondicionieris. |
| 2.4. | Kravas automobiļu krāsošanas pirmssagatavošanas iecirknis | 1 | 110 | 1 | Aprīkojums: speciālā ventilācija, speciālais apgaismojums. |
| 2.5. | Kravas automobiļu krāsošanas iecirknis | 1 | 110 | 1 | Aprīkojums: krāsošanas kamera, speciālā ventilācija, speciālais apgaismojums. |
| 2.6. | Metināšanas iecirknis | 1 | 80 | 2 | Aprīkojums: nosūcējventilācija. |
| 2.7. | Mehānisko darbu un metālapstrādes iecirknis | 1 | 50 | 1 | Aprīkojums: darbagaldi, nosūcējventilācija. |
| 2.8. | Automobiļu dzinēju un agregātu remonta iecirknis | 1 | 30 | 2 | Paredzēts dzinēju, ātrumkārbu, sadales kārbu remontam. Aprīkojums: nosūcējventilācija. |
| 2.9. | Elektromehānisko darbu un akumulatoru iecirknis | 1 | 40 | 2 | Akumulatoru lādēšana, testēšana.  Ugunsdzēsības lukturu, pārnēsājamo ģeneratoru, ugunsdzēsības automobiļu elektrosistēmu remonts. Aprīkojums: speciālā ventilācija. |
| 2.10. | Galdniecības darbu iecirknis | 1 | 60 | 1 | Koka apstrādes darbi, līmēšana, krāsošana, specialo konstrukciju izgatavošana. Aprīkojums: speciālā ventilācija. |
| 2.11. | Gaisa kompresoru apkopes un remontu iecirknis, ugunsdzēsības stobru remontu iecirknis | 1 | 30 | 1 | Aprīkojums: darbagaldi, nosūcējventilācija. |
| 2.12. | Bīstamo iekārtu iecirknis | 1 | 30 | 4 | Glābšanas instrumenta remonts un izmēģinājumi. Aprīkojums: nosūcējventilācija, kondicionieris. |
| 2.13. | Ugunsdzēsības sūkņu remonta un izmēģinājumu iecirknis | 1 | 80 | 1 | Ugunsdzēsības sūkņu izmēģinājumu un piestrādes stends, vieta pārnēsājamo ugunsdzēsības motorsūkņu remontam. Aprīkojums: ventilācija. |
| 2.14. | Ūdens laivu motoru apkopes un remonta iecirknis |  | Kopā ar 2.13 | 1 | Dzinēju pārbaudes stends. Aprīkojums: nosūcējventilācija. |
| 2.15. | Rezerves daļu, smērvielu un materiālu noliktava | 1 | 100 | 2 | Vieta rezerves daļu glabāšanai (automobiļu apkopēm un remontam), vieta smērvielām un citiem materiāliem automobiļu apkopēm, vieta citam aprīkojumam un iekārtam.  Aprīkojums: sastatņu plaukti, plaukti, apsardzes signalizācija. |
| 2.16. | Ģērbtuve | 1 | 60 | 60 | Aprīkojums: dubulti skapji. |
| 2.17. | Dušas telpas | 1 | 25 | 40 | Aprīkojums: 5 dušas, kondicionieris. |
| 2.18. | ēdnīca Ēdnīca un atpūtas telpa | 1 | 30 | 40 | Aprīkojums: kondicionieris, ventilācija. |
| 2.19. | Kompresoru telpa, EAAS kompresoru telpa | 1 | 20 | 4 | Aprīkojums: skaņas izolācija, siltumizolācija, ventilācija. |
| 2.20. | Saspiesta gaisa balonu hidraulisko pārbaužu telpa | 1 | 30 | 4 | Aprīkojums: sastatņu plaukti, plaukti, ventilācija, kondicionieris. |
| 2.21. | Rezerves daļu un aprīkojuma glabātava | 1 | 30 | - | Aprīkojums: sastatņu plaukti, plaukti, apsardzes signalizācija. |
| 2.22. | Ķīmisko tērpu pārbaužu, remonta un mazgāšanas iecirknis | 1 | 30 | 4 | Aprīkojums: sastatņu plaukti, plaukti, mazgāšanas iekārta, nosūcējventilācija. |
| 2.23. | Saspiesta gaisa elpošanas aparātu pārbaužu, apkopes un remonta telpa | 1 | 40 | 4 | Aprīkojums: sastatņu plaukti, plaukti, darba galdi, nosūcējventilācija. |
| 2.24. | Tualete |  |  |  |  |
| 3. | **VUGD Tehniskā dienesta pārvaldes Loģistikas nodaļa** | | | | |
| 3.1. | Atpūtas telpa darbiniekiem | 1 | 40 | 12 | Aprīkojums: nepieciešamais aprīkojums, kondicionieris. |
| 3.2. | Dušas telpa | 1 | 20 | 25 | Aprīkojums: 5 dušas, kondicionieris. |
| 3.3. | Auto mazgātava vieglajiem un kravas automobiļiem | 1 | 60 | - | Aprīkojums: mazgāšanas iekārtas ar ūdens tvaika emulsiju un ķīmisko mazgāšanas līdzekļu pielietošanu, augstspiediena mazgāšanas iekārta, ūdens attīrīšanas sistēma nosūcējventilācija, kondicionieris. |
| 3.4. | Stāvlaukums - 50 vieglajiem automobiļiem (vismaz 20 zem nojumes), 20 kravas automobiļiem. |  | 2000 | - | Aprīkojums: žogs un aizsardzības sistēma. |
| 3.5. | Tualete |  |  |  |  |

Telpas labā tehniskā stāvoklī, nodrošinātas ar centrālo apkuri un atbilstošu gaisa temperatūru.

Visas Tehniskās dienesta pārvaldes telpas var atrasties dažādās ēkās, bet apvienotas vienā kompleksā ar žogu un apsardzes sistēmām.

Tiks izskatīti arī tādi piedāvājumi, kas tikai daļēji atbilst noteiktajām prasībām.